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Описание изделия
Кнопочная панель управления, 4 клавиши, 8 активных каналов.
[image: ]                Технический паспорт
Кнопочный выключатель на 8 каналов
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Технические характеристики
	Питание

	

	Рабочее напряжение
	10…30В DC

	Максимальная мощность
	макс. 500 мВт

	Максимальное потребление тока
	макс. 10 мА

	Мощность потерь
	макс. 6Вт

	
Соединения
	

	Питание
	витая пара
в соответствии со стандартом KNX

	KNX соединение
	витая пара
в соответствии со стандартом KNX

	
Класс защиты
	

	IP20
	В соответствии с DIN EN 60 529 (IEC 62386)

	
Температурный диапазон
	

	При работе
	-5° C ... + 45° C

	При хранении
	-25°C...+ 55°C

	При транспортировке
	-25°C...+ 70°C

	Максимальная влажность
	93%, без образования конденсата

	
Корпус
	

	Тип монтажа
	В подрозетник

	Размеры
	86 x 86 x 26 мм (ВхШхГ)

	Глубина монтажа
	19 мм

	
Масса
	
0,13 кг

	Корпус, цвет
	Пластиковый корпус, красный

	
	


Чертеж с размерами






Подробное описание изделия 
· Панель управления может быть использована в качестве различных приборов: Выключатель, Диммер, Контроллер температуры, Универсальный человек-машинный интерфейс.
· СИД могут переключаться между белым и оранжевым свечением
· СИД являются свободно конфигурируемыми сигнализаторами статуса подключенного оборудования. 
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