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Описание изделия
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА НА 3 КАНАЛА

Универсальный модуль ввода-вывода на 3 канала. Монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
	Питание

	

	Рабочее напряжение
	KNX 30В DC

	Максимальная мощность
	макс. 12,5 Вт


	Максимальное потребление тока
	макс. 55мА


	Мощность потерь
	макс. 6Вт


	Потребление тока по EIB/KNX
	< 10 мA при 29В DC

	Потребление мощности по EIB/KNX
	< 150 мВт

	
	


	
	Каналы

	

	Количество каналов
	3
 

	Подключения
	

	
EIB/KNX

	клемма шинного соединителя 
одножильный кабель сечением 0,8 мм2 

	Выходы
	Винтовая клемма
0,2…2 мм2 для многожильного кабеля
0,2…4 мм2 для одножильного кабеля

	Момент затяжки
	макс. 0,6 Н*м




	
Класс защиты
	

	IP20
	В соответствии с с DIN EN 60529 (IEC 62386)

	
Температурный диапазон
	

	При работе
	-5° C ... + 45° C

	
	

	
При хранении
	
-25°C...+ 55°C

	При транспортировке
	-25°C...+ 70°C

	
Корпус
	

	Тип монтажа
	на DIN рейку

	Размеры
	90 x 72 x 64,5 мм (ВхШхГ)

	Ширина в модулях
	4 модульных места 18мм

	Глубина монтажа
	68 мм

	
Масса
	
0,19 кг

	Корпус, цвет
	Пластиковый корпус, серый

	
Согласования
	

	- EIB / KNX согласно EN 50 090-1, -2
	Сертифицировано
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