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Описание изделия
Моторизованный роторный привод для KNX

[image: ]                Технический паспорт
Tubular Motor
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Технические характеристики
	
Питание
	

	Входное напряжение
	230В AC   50/60 Гц

	Входная мощность 
	115 Вт

	Ток питания
	0.48 А

	Напряжение питания KNX
	21 – 30 В DC

	Ток питания KNX
	<5 мА

	
Характеристики двигателя
	

	Номинальный крутящий момент
	10 Нм

	Скорость вращения
	17 об/м

	
Защита
	

	Класс защиты
	IP 44

	Класс изоляции по нагревостойкости
	H

	
Температурный диапазон
	

	При работе
	-15° C ... + 55° C

	
Корпус
	

	Размеры
	540 x 38.5 мм (LхD)

	Цвет
	Синий

	
	







Чертеж с размерами
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Подробное описание изделия
· Можно установить шесть предельных точек и функцию памяти хода при отключении питания.
· Шина KNX может передавать информацию о рабочем состоянии и положении двигателя.
· Двигатель поддерживает два режима работы: толчковый режим и режим блокировки.
· Возможность изменения направления вращения двигателя.
· Возможность определить количество оборотов двигателя с высокой точностью позиционирования.
· Датчик положения имеет функцию защиты от обрыва цепи и короткого замыкания, а также функцию защиты от блокировки и остановки.
· Встроенный супергетеродинный приемный модуль, чувствительность приема до -110 дБм.
· [bookmark: _GoBack]Возможность использования более тихого редуктора с винтовой передачей. 
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